Studenti:

**ESERCITAZIONE n°6**

Verificare e disegnare il profilo dei cigli della carreggiata lungo la clotoide di flesso progettata nella esercitazione n.4, in scala 1:500/1:50.

**Svolgimento**